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介绍 Introduction

  本文为TP005G的功能和性能具体规格
  This document contains a functional and performance specification of the TP005G. 
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 各零件明细表如下：Mechanical Part
	名 称Name
	简 图Picture
	规 格Spec

	上 盖
Upper Cover
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	材质：ABS
Material:ABS 


	电池盖

Battery

Key
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	材质：ABS
Material:ABS


	下 盖
Bottom Cover
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	材质：ABS
Material:ABS


	开关

Switch
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	材质：ABS
Material:ABS

	按键

Button
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	材质:硅胶

Material:Silicone

	


2物理规格 Physical Specification

尺寸Dimension：
高Height：17.4 ± 0.5mm
长Length：148.30 ± 0.5 mm

宽Width：20.57 ± 0.5mm

接收器Dongle

高Height：8.69 ± 0.3mm
长Length：21.95 ± 0.3 mm

宽Width：13.62  ± 0.3mm

重量Weight：大约35  ± 5G 

功能键：灯光键，上翻页键，下翻页键
Buttons:light,PgUp,PgDn
3机械特性Mechanical Characteristics

开关操作压力Operating force of switches：180 ~ 200 gf. ( 仅开关Switch Only )；
按键操作力量Mouse switches operating force：330 ± 20gf
4电气特性Electrical Characteristics:

接收器Dongle
系统介面System interface: USB   
供电电压Supply voltage: 4.75~5.25V 
电源消耗Working  Power: 30mA(MAX)
IC:MA64101-6(DICE)
激光笔LaserPen
MCU：MA38JZ-3  
工作电压Working voltage：1*AAA，1.5V
工作电流Working Power：20mA（MAX）待机Standby：0.03mA 

    低压指示power Low:1.0V    
6环境定义 Environment
6.1温度Temperature
使用温度范围Operating Temperature ：0ºC to 40ºC；
使用湿度范围Operating Humidity：≤85%；
运输温度范围Transportation Temperature：-15ºC- 60ºC；
运输湿度范围Transportation Humidity：≤85%；
6.2 环境实验 Environmental Test
6.2.1 高温试验 High Temperature Test

温度Temperature：60 ± 2ºC；
时间Time：96小时；
湿度Humidity：50 ± 5% R.H.
6.2.2 低温试验 Low Temperature Test

温度Temperature：-15 ± 2ºC；
时间Time：96小时 ；
6.2.3高温高湿测试 Moisture Test

温度Temperature：40 ( 2oC；
湿度Humidity：90~95% R.H.；
测试时间Time：96 hours；
6.2.4高低温测试 high-low temperature test
温度Temperature： -15 ( 2oC for 1 hour and then 60 ( 2oC for 1 hour；
进行次数Cycles： 5 cycles； 

上述测试样品通过这个实验后要在室温下静置一个小时。
The test sample was left to sit at room temperature for an hour after passing the test.
7可靠性参数 Reliability Specifications

7.1开关寿命测试 Switch Life Test

速度Speed:3 cycles/sec；
操作力度（左、右键）Operating Force of left&Right buttion：350 ± 20gf  
寿命次数Operating Cycles:  1,000,000 cycles
7.4裸摔测试 Drop Test  
次数Number：6 times；
高度Height：70 ( 5 cm；
方向Direction：6 surface each one times；
表面Floor surface：Plastic floor tile；
可靠性测试的判定： 因为各项测试均为破坏性测试，每项测试均需独立取样。每项测试后的样品可正常工作即判定通过该项测试。Determination of reliability test: since each test is destructive, each test must be independently sampled. The sample after each test can work normally namely judge to pass this test.
8认证 Certificates
FCC CLASS B PART15 \ CE

要求符合铭冠以下三大文件：The following three documents are required
    a.《键盘QW789/鼠标外观检验标准QW787》
Mouse Appearance inspection standard QW787
 b.《可靠性试验管理规范QW681》
     Reliability test management specification QW681
 c.《TG-HSF-300环保要求》
     Environmental Specification TG-HSF-300
9电路图Electronic Circuit:
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