**Trekz Titanium™ einrichten**

1. Laden

Laden Sie die Kopfhörer über das mitgelieferte Mikro-USB-Ladekabel. Die LED-Anzeige leuchtet blau, wenn der Ladezyklus beendet ist.

2. Koppeln

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Ein-/Austaste 5 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Die LED-Anzeige blinkt während der Suche abwechselnd blau und rot.

3. Verbinden

Aktivieren Sie die Bluetooth® Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie „Trekz Titanium by AfterShokz“. Die LED-Anzeige leuchtet bei erfolgreicher Verbindung blau.

Bitte denken Sie daran, Ihr Trekz-Konto bei C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.pnghttp://bit.ly/RegisterMyTrekz zu registrieren

**Multifunktionstaste (A)**

**Funktion Aktion Ansage**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wiedergabe/Pause Musik | Einmal drücken | Ein Signalton |
| Nächster Titel | Während der Wiedergabe zweimal drücken | Ein Signalton |
| Anruf beantworten/beenden | Einmal drücken | Ein Signalton |
| Neuen Anruf beantworten und aktuellen Anruf in Warteschleife | Einmal drücken, um zwischen Anrufern umzuschalten | Ein Signalton |
| Neuen Anruf beantworten und aktuellen Anruf beenden | Für 2 Sekunden gedrückt halten | Ein Signalton |
| Anruf ablehnen | Für 2 Sekunden gedrückt halten | Zwei Signaltöne |
| Sprachwahl | Für 2 Sekunden gedrückt halten | „Sprachwahl“ |
| Wahlwiederholung letzte Nummer | Zweimal drücken | „Wahlwiederholung letzte Nummer“ |

**Lautstärke + / Ein/Aus (B) ;**

**Lautstärke - (C)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ein/Aus | Ein-/Austaste für 2 Sekunden gedrückt halten | Vier Signaltöne und „Willkommen bei Trekz Titanium“ |
| Stumm | Beide Tasten während des Gesprächs für 2 Sekunden gedrückt halten | „Stummgeschaltet“ oder „Stummschaltung aufheben“ |
| EQ einstellen | Beide Tasten während der Wiedergabe für 2 Sekunden gedrückt halten | „EQ geändert“ |
| Akkustatus prüfen | Lautstärke +/- während der Pause drücken | „Akku voll, mittel, niedrig“ oder „Akku laden“ |
| Lautstärke einstellen | Lautstärke +/- während der Wiedergabe drücken | Ein Signalton |

**Spezifikationen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modell | AS600 | Reichweite | 10 m |
| Lautsprecher | Knochenleitungswandler | Akku | Lithium-Ionen |
| Frequenzgang | 20 Hz - 20 kHz | Spielzeit | 6 Stunden |
| Empfindlichkeit | 100 ±3 dB | Stand-by-Zeit | 10 Tage |
| Mikrofon | -40 dB ±3 dB | Ladezeit | 1,5 Stunden |
| Bluetooth-Version | Bluetooth® v4.1 | Gewicht | 36 g |
| Profile | A2DP, AVRCP, HSP, HFP | Garantie | 2 Jahre |

**Multi-Kopplung**

1.) Rufen Sie den Kopplungsmodus auf.

2.) Halten Sie gleichzeitig die Multifunktionstaste und Lautstärke +/- für 2 Sekunden gedrückt (Audrey SaysTM „Multi-Kopplung aktiviert“).

3.) Koppeln Sie mit dem ersten Gerät (Audrey SaysTM „Verbunden“).

4.) Schalten Sie das Gerät aus.

5.) Rufen Sie erneut den Kopplungsmodus auf.

6.) Koppeln Sie mit dem zweiten Gerät (Audrey SaysTM „Zweites Gerät verbunden“).

7.) Starten Sie das Gerät neu.

**LED-Anzeige**

|  |  |
| --- | --- |
| Leuchtet rot | Laden |
| Leuchtet blau | Laden beendet |
| Blinkt abwechselnd rot und blau | Kopplungsmodus |
| Blinkt blau | Eingehender Anruf |
| Blinkt alle 2 Minuten rot | Akku schwach |

**Kopfhörer zurücksetzen**

Rufen Sie den Kopplungsmodus auf und halten Sie gleichzeitig die Multifunktionstaste, Lautstärke + und Lautstärke - für 3 Sekunden gedrückt.

**Garantie**

Zur Validierung Ihrer 2-jährigen Garantie registrieren Sie das Produkt bei

http://bit.ly/RegisterMyTrekz

Nur Bezug von autorisierten Fachhändlern ist durch unsere Garantie gedeckt.

**Optionales Zubehör**

Fitband (D)

Silikonbänder ermöglichen das Einstellen auf eine kleinere Kopfgröße.

1. Schieben Sie das Fitband (R) über den rechten Transducer und über den rechten Bügel, bis es über dem Ladeanschluss sitzt.

2. Schieben Sie das Fitband (L) über den linken Transducer und über den linken Bügel, bis es an der gleichen Stelle sitzt, wie das Fitband auf dem rechten Bügel.

3. Wickeln Sie das jeweilige Fitband um den Bügel, bis die Größe passt.

Ohrstöpsel (E)

Zur Verwendung mit den Kopfhörern nur in Umgebungen, in denen das Ausblenden der Umgebungsgeräusche sicher ist, wie beispielsweise im Flugzeug oder Zug.

1. Rollen Sie die Ohrstöpsel zwischen Daumen und Zeigefinger und setzen Sie sie in den Ohren ein.

2. Zum Umschalten des EQ-Modus, um die Bässe während des Tragens der Ohrstöpsel anzupassen, halten Sie gleichzeitig Lautstärke + und Lautstärke - gedrückt.

3. Schalten Sie zum normalen EQ-Modus zurück, wenn Sie die Ohrstöpsel herausnehmen.